**Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений**!

В связи участившимися случаями отключения потребителей от газоснабжения считаем необходимым довести до Вас следующую информацию.

**В отношении общедомового имущества** Вашего дома, управляющей компанией ОАО «Подшипник» проводится регулярная проверка внутридомовой вентиляции и дымоходов в соответствии с нормами, установленными законодательством РФ. Кроме того, управляющей компанией заключен договор со специализированной компанией АО «Газпром газораспределение Вологда», обслуживающей внутридомовое газовое оборудование.

**В отношении внутриквартирного газового оборудования**, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования возложена на собственников жилых помещений. Данная норма содержится в пункте 21 постановления Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Кроме того, этим же пунктом установлено, что абонент обязан использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации.

 В соответствии с проведенными проверками, в том числе с участием специализированных организаций, было выявлено, что нестабильная работа газовых колонок происходит в результате отсутствия тяги (либо наличия обратной тяги) в дымоходе. Обратная тяга возникает вследствие неправильного использования газовой колонки.

На основании вышеизложенного, ОАО «Подшипник» напоминает абонентам об их обязанности использования газовых колонок с учетом требований по их эксплуатации.

Предлагаем для ознакомления правила по пользованию газовой колонкой (см. на обороте).

Управляющая компания ОАО «Подшипник»

**Правила пользования газовой колонкой**

- Помещение, где устанавливается колонка, **обязательно должна иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционный канал у потолка.**

- Необходимо проверять тягу в дымоходе (до розжига), во время пользования путем поднесения зажженной спички в специальное отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.

**При пользовании газовой колонкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяги в дымоходе или вентиляционном канале, а также при обратной тяге.

**- Закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен.**

- Оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной запальной горелке.

- Использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.

**При использовании газовой колонкой НЕОБХОДИМО:**

- Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства.

- Использовать газовую колонку с учетом требований по их эксплуатации.

**- Перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку или окно.**

- При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно кран горелок газовых приборов. При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать/выключать электроприборы, электроосвещение, проверить помещение. Вызвать аварийную службу по телефону 04 (с мобильных телефонов 112).

- Для того, чтобы газовое оборудование работало безотказно, его необходимо содержать в исправном состоянии и чистоте.